Obec Brambory –  stavba splaškové tlakové kanalizace 

Vážení občané,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 27. 10. 2022 započne u Vás v obci výstavba splaškové tlakové kanalizace. U všech nemovitostí, kterých se bude výstavba týkat, budou splašky likvidovány za pomoci tzv. tlakové kanalizace. Každopádně pro všechny občany připojující se na splaškovou kanalizaci to bude znamenat, že stavba zasahuje i do jejich pozemků a že je nutná jistá připravenost z jejich strany. A proto si Vás touto cestou dovolujeme informovat o rozsahu prováděných prací v rámci výstavby kanalizace a případné součinnosti z Vaší strany.

Nemovitosti s tlakovou přípojkou:
Jak již bylo řečeno, jedná se o technicky náročnější způsob likvidace splaškových vod nežli tam, kde toho nelze dosáhnout gravitačně. Pojďme si tedy říci několik vět, jak to vlastně v tomto případě funguje. V blízkosti každého domu bude osazena čerpací šachta, na kterou se po dokončení stavby (až po její kolaudaci) napojí odpadní potrubí splaškové kanalizace vyústěné z Vašeho domu - napojit se musí pouze splaškové vody! Je zakázáno připojit dešťové vody, které by neúměrně zatěžovaly provoz čerpadla a tím zvyšovaly jeho provozní náklady. A nezapomeňte, že tyto náklady hradíte právě Vy. Provozní náklady čerpadla v jímce se standardně pohybují kolem 350 – 450,-  Kč/rok.
Umístění čerpacích šachet na Vašich pozemcích či předzahrádkách bude provedeno dle evidenčních listů nemovitostí, které jste odsouhlasili a podepisovali v rámci tvorby projektové dokumentace celé stavby. Každopádně umístění šachty s Vámi řešil projektant tak, aby bylo napojení stávajících odpadních potrubí z Vašeho rodinného domu co možná nejsnazší. 
Rozměrově je čerpací šachta navržena tak, aby poskytovala rovněž dostatečný akumulační prostor, který zajistí fungování připojeného domu v případě poruchy technologie nebo výpadku elektrické energie.

V čerpací šachtě bude nainstalováno čerpadlo společně s armaturami a snímači hladin. Chod čerpadla bude řízen ovládací automatikou, která bude umístěna v blízkosti čerpací šachty. Ovládací automatika může být umístěna na zdi domu, na pilíři oplocení apod. V případě, že je objekt domu či pilíř plotu vzdálen více jak 10 m, bude ovládací automatika osazena poblíž čerpací šachty na vyzděný pilířek, popř. na ocelový stojan (není součástí dodávky stavby a majitel domu si zařizuje na vlastní náklady). Obvykle se ovládací automatika instaluje v místech s možností každodenní kontroly optické signalizace. Jako nevhodné pro umístění ovládacích automatik jsou sklepy, špajzy, garáže a prostory, kde se uživatel každodenně nepohybuje. V případě údržby nebo servisu zařízení je nutno zpřístupnit veškeré prostory, kde se nacházejí zařízení technologie tlakové kanalizace, z tohoto důvodu je vhodnější umístění ovládacích automatik z vnější části objektu.  
Z provozních důvodů je vhodné, aby ovládací automatika nebyla dále než 10 m od čerpací šachty.
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Obrázek č. 1 – Schématické zobrazení technologie pro čerpání splašků z Vašeho rodinného domu
Standardní provedení čerpací technologie je s připojovacím napětím 400 V (3 fázový rozvod). U domů, kde není přiveden 3 fázový proud, je zapotřebí tento stav napravit. Napětí 400 V je podmínkou připojení čerpací technologie. 
Rozsah dodávky:

· Součástí dodávky stavby je: 
· čerpací šachta včetně technologie čerpací šachty

· výtlačné potrubí k čerpací šachtě

· ovládací automatika
Aby bylo možno provést výše zmíněné práce, je nutno z Vaší strany umožnit po předchozí domluvě se zástupcem stavby zpřístupnění Vašich pozemků.

· Součástí dodávky majitele připojované nemovitosti: 

· výkop a pokládka gravitačního potrubí od domu směrem k čerpací jímce (propojení potrubí do jímky je možné až po kolaudaci stavby). 
· výkop a pokládka přívodního kabelu NN pro ovládací automatiku od stávajícího rozvodu či hlavního domovního elektrorozvaděče s doplněním jističe 16 A (samostatný okruh) do stávajícího rozvodu nebo do hlavního elektrorozvaděče. Na tyto úpravy Vašeho rozvaděče bude vystavena elektro-revize, která bude předložena zástupci stavby. V případě zájmu je možno kontaktovat firmu (dodáme kontakt), která Vám s realizací přívodu NN případně pomůže. 
· pilířek (stojan) pro ovládací automatiku, je-li nutná jeho instalace (vzdálenost jímky od ovládání automatiky nesmí být více jak 10 m)
Budete-li požadovat uložení přívodního kabelu od ovládací automatiky pod omítku Vašeho domu je třeba z Vaší strany provést přípravu drážky pro kabel o rozměrech šířka 3 cm, hloubka 5 cm a následně její zapravení.

V případě, že bude čerpací šachta umístěna od domu dále než 10 m a bude třeba do prostoru umístit pilířek (konzolku), je rovněž nutno z Vaší strany zajistit rýhu a uložení kabelu od domu po pilířek.      

Rýhu je třeba provést tak, aby byl kabel uložen bez ostrých ohybů do pískového lože min. tl. 8 cm a nad ním provést pískový zásyp min. tl. 8 cm. Nad kabel je třeba uložit ve výšce 20 – 30 cm výstražnou fólie červené barvy. Hloubka uložení kabelu by měla být provedena dle platných norem (viz. tabulka č. 1):       

	terén
	chodník
	krajnice vozovky, vozovka

	min. 35 cm

standardně 70 cm
	min. 35 cm

standardně 70 cm
	100 cm


Tabulka č. 1 – Hloubka uložení kabelu

Pokud bude použita minimální hloubka výkopu, doporučujeme zajistit kabel proti mechanickému poškození cihlou nebo betonovou deskou. A to i přesto, že může být uložen v chráničce.  

Důležité kontakty:

Technický dozor investora: Jaromír Jeřábek 608 870 491
Firma zajišťující osazení betonových čerpacích šachet a veškeré zemní práce:

Stavitelství Řehoř, s.r.o., pan Pavel Ladra (hlavní stavbyvedoucí), tel. 730 515 819
Firma zajišťující montáž čerpací technologie:

PRESSKAN systém, a.s. – (bude upřesněno později)
Zástupci obce pro komunikaci s občany:
Radek Toman 723 742 078
Josef Semerád 724 587 780

Ing. Miroslav Štoček 602 288 496
